|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED (HOST)** | **DIRECCION** | **1º IP UTILIZABLE** | **2º IP UTILIZABLE** | **BROADCAST** | **MASCARA** |
| **Recepción(20)** | **192.168.2.0/27** | **192.168.2.1** | **192.168.2.30** | **192.168.2.31** | **255.255.255.224** |
| **Personal de administración(20)** | **192.168.2.32/27** | **192.168.2.33** | **192.168.2.62** | **192.168.2.63** | **255.255.255.224** |
| **Personal de informática (10)** | **192.168.2.64/28** | **192.168.2.65** | **192.168.2.78** | **192.168.2.79** | **255.255.255.240** |
| **Personal de dirección (8)** | **192.168.2.80/28** | **192.168.2.81** | **192.168.2.94** | **192.168.2.95** | **255.255.255.240** |
| **WIFI (58)** | **192.168.2.96/26** | **192.168.2.97** | **192.168.2.158** | **192.168.2.159** | **255.255.255.192** |
| **Enlace 1 (2)** | **192.168.2.160/30** | **192.168.2.161** | **192.168.2.162** | **192.168.2.163** | **255.255.255.252** |
| **Enlace 2 (2)** | **192.168.2.164/30** | **192.168.2.165** | **192.168.2.166** | **192.168.2.167** | **255.255.255.252** |
| **Enlace 3 (2)** | **192.168.2.168/30** | **192.168.2.169** | **192.168.2.170** | **192.168.2.171** | **255.255.255.252** |
| **Enlace 4 (2)** | **192.168.2.172/30** | **192.168.2.173** | **192.168.2.174** | **192.168.2.175** | **255.255.255.252** |